Инструкция по применению

* Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
* Перемешайте содержимое банки, встряхивая ее в течение 1-2 минут.
* Залейте 1 банку промывки в маслозаливную горловину. Если объем масляной системы более 6 литров, необходимо залить 2 банки промывки.
* Совершите поездку на автомобиле в течение 20-25 минут.
* Через **200 километров** после внесения промывки замените масло и масляный фильтр.

**Внимание**! В случае значительного загрязнения масла в процессе очистки или резкого снижения давления масла (мигание лампы давления масла) незамедлительно заменить масло и масляный фильтр.

Эффект от применения

* «Мягко» (постепенно) удаляет загрязнения, образованные в процессе длительной эксплуатации или при некачественном сгорании топлива.
* Улучшает циркуляцию масла;
* Улучшает теплоотвод от деталей двигателя;
* Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессорных колец;
* Повышает эффективность действия триботехнических составов «Active» от «Супротек»;